 Tomaszów Mazowiecki, dnia 28.06.2019

**Do wszystkich zainteresowanych**

**Wykonawców**

Numer referencyjny: ZK-PU/03/06/2019

Numer ogłoszenia o zamówieniu: 2019/S 111-271121 z dnia 12.06.2019

Dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm.) pod nazwą: **Dostawa specjalistycznego pojazdu do odbioru   
odpadów segregowanych.**

**Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Pzp, udzielam wyjaśnień dotyczących zamówienia a także dokonuję zmian i doprecyzowania opisu przedmiotu zamówienia.**

**Pytania (zestaw 2):**

1. W nawiązaniu do zamieszczonych przez Państwa odpowiedzi z dnia 19.06.2019 dotyczących ładowności śmieciarki Zamawiający użył sformułowania *„jednocześnie dopuszczając ładowność minimum 9 ton umożliwiając tym samym możliwość odbioru wszystkich odpadów nie tylko segregowanych”.* Chcemy zwrócić uwagę, iż nie chodzi o możliwości techniczne załadunku odpadów, ponieważ tego typu śmieciarka jest w stanie odebrać nawet kilkanaście ton odpadów natomiast chodzi o zapis w dowodzie rejestracyjnym gdzie przy dopuszczalnej masie całkowitej 26 ton, zakładając 9 ton odpadów plus wagę podwozia oraz zabudowy zostanie przekroczone DMC 26 ton. Dlatego też ponawiamy nasze pytanie – Czy Zamawiający dopuści 8 ton ładowności, co pozwoli nie przekroczyć w dowodzie rejestracyjnym łącznej dopuszczalnej masy całkowitej 26 ton.
2. Czy Zamawiający dopuszcza grubość podłogi wanny załadowczej 6 mm wykonanej z blachy typu HARDOX 450?
3. Czy Zamawiający dopuszcza zamiast mechanicznej rolety przeciwsłonecznej przedniej szyby blendy/klapy przeciwsłoneczne?

**Odpowiedzi:**

**Ad. 1**

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis dopuszczając ładowność minimum 9 ton przy założeniu, że DMC nie przekroczy 26 ton. Zmniejszając dopuszczalną ładowność zamawiający zwiększa ryzyko przeładowania pojazdu oraz stawia się w niekorzystnej sytuacji ekonomicznej związanej ze zwiększeniem kosztów.

**Ad. 2**

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis SIWZ jednocześnie dopuszczając wykonanie wanny załadowczej ze stali wysokogatunkowej HARDOX 450 lub równoważnej innego producenta o grubości stali minimum 6mm.

**Ad. 3**

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis SIWZ jednocześnie dopuszczając blendy/klapy przeciwsłoneczne przedniej szyby.

**Udzielone wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich wykonawców, którzy przystąpią do udziału w postępowaniu i pozostają bez wpływu na termin składania ofert określony   
w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ. Biorąc pod uwagę powyższe wykonawcy   
w przygotowywaniu oferty zobowiązani są uwzględnić powyższe doprecyzowania.**

**W załączeniu ujednolicony opis przedmiotu zamówienia po wprowadzonych zmianach   
i doprecyzowaniu.**