 Tomaszów Mazowiecki, dnia 14.04.2020

**Do wszystkich zainteresowanych**

**Wykonawców**

Numer referencyjny: ZK-PU/05/03/2020

Numer ogłoszenia o zamówieniu: 2020/S 062-147437 z dnia 27.03.2020

Dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm.) pod nazwą: **Dostawa specjalistycznych pojazdów do odbioru odpadów - II.**

**Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Pzp, udzielam wyjaśnień dotyczących zamówienia a także dokonuję zmian i doprecyzowania opisu przedmiotu zamówienia.**

1. **Pojazd nr 1/śmieciarka jednokomorowa:**

**Pytanie nr 1:**

Czy Zmawiający dopuszcza układ bez otrzepywania pojemników?

**Odpowiedź:**

Zmawiający dopuszcza układ bez otrzepywania pojemników

1. **Pojazd nr 2/śmieciarka dwukomorowa:**

**Pytanie nr 2:**

Czy Zamawiający dopuszcza rok produkcji podwozia 2018, które jest fabrycznie nowe i ma zerowy przebieg km?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza rok produkcji podwozia nie wcześniejszy niż 2018, które jest fabrycznie nowe i ma zerowy przebieg km.

**Pytanie nr 3:**

Czy Zmawiający dopuszcza skrzynię biegów w pełni automatyczną?

**Odpowiedź:**

Zmawiający dopuszcza skrzynię biegów w pełni automatyczną.

**Pytanie nr 4:**

Czy Zamawiający dopuszcza siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym bez podgrzewania i bez regulowanego odcinka lędźwiowego?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym bez podgrzewania i bez regulowanego odcinka lędźwiowego.

**Pytanie nr 5:**

Czy Zamawiający dopuszcza kolor kabiny biały zbliżony do RAL 9010?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza kolor kabiny biały zbliżony do RAL 9010.

**Pytanie nr 6:**

Czy Zamawiający dopuszcza zabudowę fabrycznie nową rok produkcji 2019?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zabudowę fabrycznie nową rok produkcji 2019.

**Pytanie nr 7:**

Czy Zamawiający dopuszcza dno wanny z blachy harodx 400 o grubości 6 mm i boki o grubości 5 mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza dno wanny z blachy harodx 400 o grubości 6 mm i boki o grubości 5 mm.

**Pytanie nr 8:**

Czy Zamawiający dopuszcza system sterowania prasami zagęszczającymi uruchamiany tylko za pomocą przycisków bez dodatkowo niezależnego trybu hydraulicznego uruchamianego za pomocą dźwigni hydraulicznych?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza system sterowania prasami zagęszczającymi uruchamiany tylko za pomocą przycisków bez dodatkowo niezależnego trybu hydraulicznego uruchamianego za pomocą dźwigni hydraulicznych.

**Pytanie nr 9:**

Czy Zamawiający dopuszcza obsługę urządzeń zasypowych za pomocą przycisków umieszczonych po obu stronach odwłoka?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza obsługę urządzeń zasypowych za pomocą przycisków umieszczonych po obu stronach odwłoka.

**Pytanie nr 10:**

Czy Zamawiający dopuszcza pompę dwustrumieniowa o wydatku 100 l/min montowaną bezpośrednio za pomocą wałka?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza pompę dwustrumieniowa o wydatku 100 l/min montowaną bezpośrednio za pomocą wałka.

**Pytanie nr11:**

Czy Zamawiający dopuszcza zawory kulowe min 2”?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zawory kulowe min 2”.

**Pytanie nr 12:**

Czy Zamawiający dopuszcza skrzynkę sterownicza do obsługi zabudowy zamontowaną w kabinie kierowcy w postaci pulpitu sterowniczego z przyciskami?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza skrzynkę sterownicza do obsługi zabudowy zamontowaną w kabinie kierowcy w postaci pulpitu sterowniczego z przyciskami.

**Pytanie nr 13:**

Czy Zamawiający dopuszcza płyty prasujące wewnątrz odwłoka poruszających się na rolkach/łożyskach ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza płyty prasujące wewnątrz odwłoka poruszających się na rolkach/łożyskach.

**Pytanie nr 14:**

Czy Zamawiający dopuszcza wysokość krawędzi zasypu max. 1400 mm od podłoża?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza wysokość krawędzi zasypu max. 1400 mm od podłoża.

**Pytanie nr 15:**

Czy Zamawiający dopuszcza ciśnienie robocze w układzie hydraulicznym 240 bar?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza ciśnienie robocze w układzie hydraulicznym 240 bar.

**Pytanie nr 16:**

Czy Zamawiający dopuszcza wrzutniki bez przygotowania pod systemu dynamicznego ważenia?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza wrzutniki bez przygotowania pod systemu dynamicznego ważenia.

**Pytanie nr 17:**

Czy Zamawiający dopuszcza ładowność pojazdu min 8 ton?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza ładowność pojazdu min 8 ton.

**Jednocześnie Zamawiający informuje, że przedłuża w przedmiotowym postępowaniu termin składania ofert do dnia 06.05.2020 r. do godz. 11:00 (czas lokalny).**

**Termin otwarcia ofert: w dniu 06.05.2020 r. o godz. 12:00 (czas lokalny).**

**Zmiany terminów dokonano przekazując w dniu 14.04.2020 r. zmianę treść ogłoszenia   
o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.**